Create SDK MCP:
- Copy bootloader.mcp from bootloader
- Sync LD settinfs from bootloader

- SDK_bootloader\bootloader.mcp (MCR_V2 / MCR_V2_32MB Target)
  de-select
  \core\src\common
  \core\src\drv\sys
 
  re-select
  \core\src\common\bsp\cstartup_ram.s

  add LIB files
  \core\lib\bootloader.a (MCR_V2 / MCR_V2_32MB)
  \core\lib\bootloader_FAT.a (MCR_V2_FAT)
