; SRAM 0x0011E000 ~ 0x001D0000 832KB

ALL_DRAM    0x0011E000  0x0000A000
{
    ALL_DRAM    0x0011E000  0x00006000
    {
        cstartup*.o         (reset,+FIRST)
        .ANY                (+RO,+RW,+ZI)
        mmpf_sf.o			(+ZI)
    }

    ITCM_EXE	0x00000000  0x00002000      ; ITCM 8KB
    {
        cstartup*.o         (+RO,+RW)
        bsp*.o              (+RO,+RW)
        ;mmpf_pll.o          (PLLAsync)
        ;mmpf_mci.o          (MCIdepth)
        ;mmpf_dram.o         (RESETMCI)
    }

    DTCM_BOOT_PARAM 0x00080000  0x00000020  ; DTCM Boot Parameters 32-byte
    {
        *.o                 (BootParam)
    }

    DTCM_ZI     0x00080020  0x00001FE0      ; DTCM 8KB - 32B
    {
        .ANY                (+ZI)
        ;mmpf_pll.o         (SwitchClkData)
    }
}

TCM_END 0x00082000   0x0
{
    TCM_END +0
    {
        .ANY                (dummy)
    }
}
